**Külső rács LZP 31**

Külső rács szellőztetéshez és elszíváshoz.

Beépített fix állású esőelterelő, időjárásvédő lamellákkal.

Falba történő beépítésre szolgáló kerettel.

Védőrács DIN EN ISO 13857 szerint.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | LZP 31 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelés: | külső |
| Beszerelési hely: | Fal / Csatorna |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 8,48 kg |
| Súly csomagolással: | 8,99 kg |
| Csatornaméret: | 600 mm x 350 mm |
| Szélesség: | 629 mm |
| Magasság: | 425 mm |
| Mélység: | 73 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 690 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 440 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 90 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512585 |
| Termékszám: | 0151.0258 |

Gyártó: MAICO

LZP 31 Külső rács