**Belső rács ESG 10/2**

Belső rács szellőztetéshez és elszíváshoz.

Légszűrővel.

Eltakart csavarlyukakkal.

Tisztításhoz a fedél szerszám nélkül levehető.

Tömítőszalag a szállítási csomag része.

Tartozékok: ZRF tartalék légszűrő.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ESG 10/2 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelés: | belső |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,12 kg |
| Súly csomagolással: | 0,13 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Névleges méretnek megfelelő: | 100 mm |
| Szélesség: | 150 mm |
| Magasság: | 150 mm |
| Mélység: | 51,5 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 151 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 151 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 60 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599470 |
| Termékszám: | 0059.0947 |

Gyártó: MAICO

ESG 10/2 Belső rács