**Belső rács IG 35**

Belső rács szellőztetéshez és elszíváshoz

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | IG 35 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Nyomásveszteség: | 8 Pa |
| Beszerelés: | belső |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | gyöngyfehér, a RAL 1013-hoz hasonló |
| Súly: | 0,5 kg |
| Súly csomagolással: | 0,54 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 350 mm |
| Szélesség: | 428 mm |
| Magasság: | 428 mm |
| Mélység: | 430 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 428 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 428 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 430 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 65 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799591740 |
| Termékszám: | 0059.0174 |

Gyártó: MAICO

IG 35 Belső rács