**Belső rács IG 45/50**

Belső rács szellőztetéshez és elszíváshoz

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | IG 45/50 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Nyomásveszteség: | 8 Pa |
| Beszerelés: | belső |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | gyöngyfehér, a RAL 1013-hoz hasonló |
| Súly: | 1 kg |
| Súly csomagolással: | 1,01 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 450 mm / 500 mm |
| Szélesség: | 580 mm |
| Magasság: | 580 mm |
| Mélység: | 580 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 580 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 580 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 580 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 65 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799591764 |
| Termékszám: | 0059.0176 |

Gyártó: MAICO

IG 45/50 Belső rács