**Védőrács, fém SG 30**

Ventilátor védőrács DIN EN ISO 13857 szerint.

Megfelel a csőcsatlakozással ellátott ventilátorokhoz.

Mind a szívó, mind a nyomó oldalon felszerelhető.

Antisztatikus anyagból robbanásveszélyes terekben történő alkalmazásra.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SG 30 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Anyag: | Huzal, krómozott |
| Súly: | 0,49 kg |
| Súly csomagolással: | 0,5 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 300 mm |
| Szélesség: | 369 mm |
| Magasság: | 369 mm |
| Mélység: | 5,5 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 369 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 369 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 270 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799501169 |
| Termékszám: | 0150.0116 |

Gyártó: MAICO

SG 30 Védőrács, fém