**Védőrács, műanyag SGK 30**

Ventilátor védőrács DIN EN ISO 13857 szerint.

Az EZQ / DZQ, EZR / DZR és EZD / DZD ventilátorokhoz alkalmas.

Mind a szívó, mind a nyomó oldalon felszerelhető.

Robbanásveszélyes terekben nem szabad alkalmazni.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SGK 30 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Anyag: | műanyag |
| Súly: | 0,17 kg |
| Súly csomagolással: | 0,2 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 300 mm |
| Szélesség: | 369 mm |
| Magasság: | 369 mm |
| Mélység: | 370 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 369 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 369 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 370 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 65 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799591634 |
| Termékszám: | 0059.0163 |

Gyártó: MAICO

SGK 30 Védőrács, műanyag