**Védőrács, műanyag SGK 35**

Ventilátor védőrács DIN EN ISO 13857 szerint.

Az EZQ / DZQ, EZR / DZR és EZD / DZD ventilátorokhoz alkalmas.

Mind a szívó, mind a nyomó oldalon felszerelhető.

Robbanásveszélyes terekben nem szabad alkalmazni.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SGK 35 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Anyag: | műanyag |
| Súly: | 0,2 kg |
| Súly csomagolással: | 0,21 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 350 mm |
| Szélesség: | 410 mm |
| Magasság: | 410 mm |
| Mélység: | 410 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 410 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 410 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 410 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 65 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799591641 |
| Termékszám: | 0059.0164 |

Gyártó: MAICO

SGK 35 Védőrács, műanyag