**90°-ív, húzott B90-125**

90°-os ív, húzott, ajaktömítésekkel. Spirálisan korcolt csövekhez.

Pl. a WS 120 Trio, WS 160 Flat vagy WS 170 központi szellőztető készülékek csatlakozásához spirálisan korcolt csövekre SVR 125 dugaszoló összekötő helyett.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | B90-125 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | acéllemez |
| Súly: | 0,6 kg |
| Súly csomagolással: | 0,6 kg |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Szélesség: | 235 mm |
| Magasság: | 235 mm |
| Mélység: | 235 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 235 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 235 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 235 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553120 |
| Termékszám: | 0055.0312 |

Gyártó: MAICO

B90-125 90°-ív, húzott