**90°-ív, húzott B90-160**

90°-os ív, húzott, ajaktömítésekkel. Spirálisan korcolt csövekhez.

Pl. a központi szellőztető készülékek csatlakozásához WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 és WS 470 spirálisan korcolt csövekre SVR 160 dugaszoló összekötő helyett.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | B90-160 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | acéllemez |
| Súly: | 0,93 kg |
| Súly csomagolással: | 0,93 kg |
| Névleges méret: | 160 mm |
| Szélesség: | 285 mm |
| Magasság: | 285 mm |
| Mélység: | 285 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 285 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 285 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 285 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553144 |
| Termékszám: | 0055.0314 |

Gyártó: MAICO

B90-160 90°-ív, húzott