**Zsalus meghajtás légzsaluval MS 160**

Szervomotor légzsaluval a térfogatáram szabályozásához vagy lezárásához.

A zsalus meghajtás és a légzsalu egy egységet alkot.

A beszerelés egy MSR csődarabbal vagy egy a vásárló által rendelkezésre állított spirálisan korcolt csővel lehetséges.

A beszerelés a mellékelt tartozékkal történik a spirálisan korcolt csőbe.

Az MS 100 / 125 / 150 / 160 termékek légzsalui ki vagy be állással rendelkeznek.

Az MS 100 S / 125 S / 150 S / 160 S termékek légzsalui folyamatosan dolgoznak és a be ill. ki helyzet között bármelyik pozíciót felvehetik.

Véghelyzet beállítható.

Beszerelési utasítás

A zsalus meghajtások beszerelése a megfelelő MSR csődarabokkal lehetséges. Ezeket már furatokkal láttuk el, a zsalus meghajtás itt rögzíthető.

Ellenőrző nyílásra szükség van.

Ha egy a vásárló által rendelkezésre állított spirálisan korcolt csőt használnak a zsalus meghajtás beszereléséhez, akkor a következőket kell figyelembe venni:

csak egy teljesen kerek csövet használjunk

a csőnek belül simának kell lennie, hajtás nélkül.

A helyes légáramlási irányt figyelembe kell venni: légáramlás iránya a meghajtástól a zsalu fele.

Biztonsági utasítások

Nem alkalmazható tűzvédelmi területeken.

Csak tiszta levegős alkalmazásokhoz.

Nem szabad agresszív vagy kopó anyagokat használni.

Nem alkalmas robbanásveszélyes területekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MS 160 |
| Légzáróság a 1751 szerint: | 2 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Súly: | 0,3 kg |
| Súly csomagolással: | 0,45 kg |
| Névleges méret: | 160 mm |
| Névleges méretnek megfelelő: | 160 mm |
| Szélesség: | 190 mm |
| Magasság: | 110 mm |
| Mélység: | 45 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 315 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 205 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 50 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | -30 °C -ig 50 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799572343 |
| Termékszám: | 0157.1234 |

Gyártó: MAICO

MS 160 Zsalus meghajtás légzsaluval