**Quickbox ESQ 25/4 K**

Modell

230 V-modell.

Transzformátorokkal szabályozható fordulatszám

Az előírt motor-túlterhelésvédelmet a vevőnek kell biztosítania.

Jellemzők

Az elszívó csonkkal szerelt oldalfal 3 különböző irányban felszerelhető. Ezért változtatható a szereléskor, kedvezőtlen helyviszonyok esetén is.

Kompakt méretek.

A motor a légáramon kívül került elhelyezésre.

Nagyon halk üzem a kiemelkedő hangszigetelésnek köszönhetően.

Hátrafele görbülő járókerék. Ezért optimális a hatásfok és alacsonyak a fenntartási költségek.

IP 55 védelmi fokozat.

Szerelési utasítás

Épületen belüli beszerelés.

Szerelőlábak előszerelve.

A beszívócsonkot tartalmazó oldalrész fixre van szerelve. Az oldalrész a kifúvónyílással a különböző szerelési helyzetekhez igazítható.

A ház fala könnyen levehető.

S utaló tábla járókerék forgási irány

T típusjelző tábla

Elektromos bekötés

Csatlakoztatás kívül található kapocsházon.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ESQ 25/4 K |
| Légmennyiség: | 1.200 m³/h |
| Szabályozható fordulatszám: |  ✔  |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 90 W |
| Pmax: | 90 W |
| Inévl: | 0,9 A |
| Imax: | 0,9 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Szigetelési osztály: | F |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 31,5 kg |
| Súly csomagolással: | 34,76 kg |
| Kifordítható ventilátor: |  -  |
| Névleges méret: | 250 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 710 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 770 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 610 mm |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | 180 °C |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | -10 °C -ig 180 °C |
| Hangnyomásszint: | 37 dB(A) Távolság 3 m, szabadtéri feltételek |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799800699 |
| Termékszám: | 0080.0069 |

Gyártó: MAICO

ESQ 25/4 K Quickbox