**Rádiókapcsoló adó DS RC**

EnOcean rádiókapcsoló.

A rádiókapcsoló az ECA ... ipro RC/RCH, ER 100 RC ventilátorokkal vagy a MAICOsmart rendszerrel egyenként is alkalmazható.

A rádiókapcsoló az EnOcean E-SM bedugható modullal együtt is alkalmazható a WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WS 320/470 illetve WR 310/410 központi szellőztető készülékek rádiókapcsolós EnOcean készülékes vezérléséhez.

Felújításokhoz és utólagos beszereléshez – nincs szükség festési vagy tapétázási munkálatokra.

Nem kell leverni vagy kicserélni a csempéket.

Mindenütt alkalmazható, ahol nem lehet vezérlő vezetéket beszerelni.

A rádiókapcsoló mozgatható.

A rádiókapcsolónak nincs szüksége elemre.

A rádiókapcsoló fel is csavarozható, vagy üvegfelületekre ragasztható.

Az adók egyszerű betanulása költséges programozó munkát takarít meg.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DS RC |
| Akkumulátor: | nem szükséges |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Hálózati kábel: | nem szükséges |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,07 kg |
| Súly csomagolással: | 0,12 kg |
| Szélesség: | 83 mm |
| Magasság: | 83 mm |
| Mélység: | 16 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 87 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 87 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 75 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C -ig 65 °C |
| Rádiófrekvencia: | 868,3 MHz |
| Rádiócsatornák száma: | 4 csatorna |
| Hatótávolság épületekben: | 30 m |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578321 |
| Termékszám: | 0157.0832 |

Gyártó: MAICO

DS RC Rádiókapcsoló adó