**Rugalmas acélcső SFR 80**

A fő légcsatornába csatlakozókábelként használható flexibilis, bordázott spirálisan korcolt cső horganyzott acéllemezből a DIN 18017-3-nak megfelelően.

Éghetetlen a DIN 4102 A1 osztály szerint.

Hosszméret: kiegyenesített hossz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SFR 80 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | acéllemez |
| Súly: | 0,46 kg |
| Súly csomagolással: | 0,65 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 80 mm |
| Hossz: | 1,2 m |
| Szélesség: | 1.200 mm |
| Magasság: | 90 mm |
| Mélység: | 90 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 620 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 100 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 100 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799550723 |
| Termékszám: | 0055.0072 |

Gyártó: MAICO

SFR 80 Rugalmas acélcső