**Esővédő rács RG 125**

Ventilátorok vagy elszívórendszerek légbevezetéséhez vagy légkivezetéséhez.

DP ... A: Lapostetőkhöz alkalmas.

DP ... TB, DP ... SB, BS ..., RG ..., DF ...: 25° - 45°-os sátortetőkre alkalmas.

Anyaga: Tetőátvezetés DF ... polipropilénból. Tetőcserepek sátortetőkre polietilénből, kivétel DP 125 TB ólomból. Tetőcserepek lapos tetőkhöz alumíniumból.

Nincs statikus nyomásveszteség.

Kondenzvíz-elvezetéssel.

A szűkítésekről a megrendelőnek kell gondoskodnia.

DP tetőcserép alkalmazása szükséges.

A szélnyomásnak ellenálló tetőszerelés érdekében javasolt a BS típusú rögzítőbilincs használata.

Lapostetős építési módhoz:

Meleg tető esetén 2 db DP ... tetőcserép kell rendelni.

Hideg tető esetén csak 1 DP ... A tetőcserepet kell rendelni.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RG 125 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Anyag: | alumínium |
| Szín: | alumínium |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,11 kg |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Szélesség: | 203 mm |
| Magasság: | 203 mm |
| Mélység: | 203 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 203 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 203 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 203 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799512806 |
| Termékszám: | 0151.0280 |

Gyártó: MAICO

RG 125 Esővédő rács