**Hangtompító lábazat SD 22**

Hangcsillapító tetőventilátorok szívó oldali zajcsökkentésére.

Hangcsillapító elemmel kopásálló és nem éghető anyagból.

Javasolt tartozékok: Köztes csonk SZ csővezetékek csatlakoztatásához.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SD 22 |
| max. áramlási sebesség: | 20 m/s |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 27,5 kg |
| Súly csomagolással: | 29 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 225 mm |
| Szélesség: | 805 mm |
| Magasság: | 850 mm |
| Mélység: | 805 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 806 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 875 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 806 mm |
| Illesztési veszteség 125 Hz-nél: | 3 dB |
| Illesztési veszteség 250 Hz-nél: | 6 dB |
| Illesztési veszteség 500 Hz-nél: | 20 dB |
| Illesztési veszteség 1 kHz-nél: | 21 dB |
| Illesztési veszteség 2 kHz-nél: | 23 dB |
| Illesztési veszteség 4 kHz-nél: | 30 dB |
| Illesztési veszteség összesen: | 9 dB |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923381 |
| Termékszám: | 0092.0338 |

Gyártó: MAICO

SD 22 Hangtompító lábazat