**Hőcserélő WT 300**

Hőcserélő a szellőzéstechnikai rendszerek hővisszanyeréséhez.

Kiegészítő átkötő modullal kombinálható a téli vagy nyári üzemmódhoz.

Kondenzvíz elvezetővel - átmérő kb. 13 mm.

Biztonsági utasítások

A fagyvédelem érdekében a MAICO TH 10 termosztáttal való kombinálása javasolt.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WT 300 |
| Beszerelési hely: | Csatorna |
| Anyag: | EPS |
| Súly: | 7,9 kg |
| Súly csomagolással: | 10,05 kg |
| Névleges méret: | 160 mm |
| Szélesség: | 550 mm |
| Magasság: | 508 mm |
| Mélység: | 690 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 710 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 465 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 570 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Hőcserélőtípus: | Keresztáramlás |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520207 |
| Termékszám: | 0152.0020 |

Gyártó: MAICO

WT 300 Hőcserélő