**Tetőlábazat hullám- és trapéztetőkhöz SOWT 31**

Sátortető lábazat tetőventilátorok beszereléséhez.

Hangcsillapító- és hőszigetelő elemmel kopásálló és nem éghető anyagból.

Alapkivitelben legfeljebb 30° dőlésszögű tetőkhöz.

Igény esetén eltérő magasságú foglalatok és olyan modellek is rendelhetők, amelyek 30°-nál nagyobb dőlésszögű tetőkhöz is alkalmasak.

Felhasználás hullám- és trapéztetőkhöz.

Az odaillő profilformát a megrendelőnek kell beillesztetnie.

Profillemezről a megrendelő gondoskodik.

Megjegyzés: A hullám- és trapéztetők a vevő adatai alapján kerülnek legyártásra. Visszavételükre ezért nincs lehetőség.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SOWT 31 |
| Modell: | 30°-os tetőhajlatig |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 9,9 kg |
| Súly csomagolással: | 10,5 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 315 mm |
| Szélesség: | 915 mm |
| Magasság: | 290 mm |
| Mélység: | 915 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 950 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 900 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 500 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939863 |
| Termékszám: | 0093.0986 |

Gyártó: MAICO

SOWT 31 Tetőlábazat hullám- és trapéztetőkhöz