**Elszívó csonk ER-AS**

Elszívó csonk ER GH, ER GH-VWR, ER-UPD süllyesztett beszerelésű házakhoz és ER-UP/G WC-kagyló elszívásra. Egyidejű elszívás a helyiségben és a WC-kagyló elszívása.

Előfeltétel: Az UP öblítőtartály öblítő csöve egy DN 70-es elágazóval legyen felszerelve.

HT DN 70-es összekötés az öblítő csőtől a ventilátorhoz, ezáltal alacsony légáramlási sebességek és hatékony, huzatmentes elszívás.

ER EC-vel, ER 60-assal vagy ER 100-assal kombinálva.

Javaslat az öblítőtartályra: TECE gyártmány, TECEprofil univerzális modul TECE öblítőtartályos WC-khez, szagelszívó csatlakozással. TECE rendelési szám: 9.300.003, www.tece.de, Tel.: 0 25 72 / 928-0

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ER-AS |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | fekete |
| Súly: | 0,06 kg |
| Súly csomagolással: | 0,1 kg |
| Szélesség: | 83 mm |
| Magasság: | 83 mm |
| Mélység: | 80 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 155 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 155 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 125 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939283 |
| Termékszám: | 0093.0928 |

Gyártó: MAICO

ER-AS Elszívó csonk