**Ötfokozatú trafó, kapcsolószekrény TR 6,6 S**

Ötfokozatú trafó a fordulatszám beállításához.

Háromfázisú váltóáramú ventilátorok vezérléséhez.

Lábkonzollal és csatlakozó kapcsokkal.

Tartozékok: ötfokozatú kapcsoló DSS 20.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TR 6,6 S |
| Feszültségfajta: | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály: | 400 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális terhelés: | 6,6 A |
| Védelmi fokozat: | IP 00 |
| Szekunder feszültség: | 150 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Beszerelés típusa: | Kapcsolószekrény |
| Súly: | 20,2 kg |
| Súly csomagolással: | 22,4 kg |
| Szélesség: | 150 mm |
| Magasság: | 145 mm |
| Mélység: | 125 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 270 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 210 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 220 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 0 °C -ig 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577430 |
| Termékszám: | 0157.0743 |

Gyártó: MAICO

TR 6,6 S Ötfokozatú trafó, kapcsolószekrény