**Ötfokozatú kapcsoló a TRE...S-2 / TR...S-2 ötfokozatú trafókhoz ESS 20**

Ötfokozatú kapcsoló a TRE...S-2 és TR...S-2 ötfokozatú trafókhoz.

A kapcsolószekrény elülső oldalára történő felerősítéshez.

ESS: Tartozékok váltóáramú ventilátorokhoz.

DSS: Tartozékok háromfázisú váltóáramú ventilátorokhoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ESS 20 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális terhelés: | 20 A |
| Védelmi fokozat: | IP 00 |
| Beszerelés típusa: | Kapcsolószekrény |
| Súly: | 0,16 kg |
| Súly csomagolással: | 0,19 kg |
| Szélesség: | 72 mm |
| Magasság: | 72 mm |
| Mélység: | 81 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 95 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 85 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 85 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 0 °C -ig 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577492 |
| Termékszám: | 0157.0749 |

Gyártó: MAICO

ESS 20 Ötfokozatú kapcsoló a TRE...S-2 / TR...S-2 ötfokozatú trafókhoz