**Termosztát THR 10**

Termosztát a ventilátorok levegőhőmérséklettől függő működtetésére.

Átkapcsolóval a nyári vagy téli üzemmód között.

Váltóáramú ventilátorok kapcsolásához szükség van egy univerzális motorvédő relére US 16 T.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | THR 10 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Maximális terhelés (induktív terhelés): | 2 A |
| Maximális terhelés (ohmos terhelés): | 10 A |
| Védelmi fokozat: | IP 30 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Szín: | gyöngyfehér, a RAL 1013-hoz hasonló |
| Súly: | 0,11 kg |
| Súly csomagolással: | 0,14 kg |
| Szélesség: | 76 mm |
| Magasság: | 82 mm |
| Mélység: | 38 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 80 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 83 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 45 mm |
| Hőmérséklet beállítási tartomány: | 10 °C -ig 30 °C |
| Kapcsolási küszöb érték: | kb. 1 K |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577744 |
| Termékszám: | 0157.0774 |

Gyártó: MAICO

THR 10 Termosztát