**Termosztát TH 10**

Termosztát a ventilátorok levegőhőmérséklettől függő működtetésére.

Választani lehet, hogy a ventilátorokat emelkedő vagy csökkenő levegőhőmérséklet esetén kívánjuk-e működtetni (váltó érintkező).

Kapcsolási állapot kijelzéssel a belső oldalon.

Elektromágneses zavarmentesség a VDE 0875 szerint, N zavarszint.

Hőmérsékletérzékelő 2 m csatlakozókábellel.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TH 10 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Maximális terhelés (induktív terhelés): | 4 A |
| Maximális terhelés (ohmos terhelés): | 10 A |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Súly: | 0,42 kg |
| Súly csomagolással: | 0,46 kg |
| Szélesség: | 125 mm |
| Magasság: | 110 mm |
| Mélység: | 69 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 175 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 120 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 75 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 50 °C |
| Hőmérséklet beállítási tartomány: | -10 °C -ig 30 °C |
| Kapcsolási küszöb érték: | kb. 0,2-től 5 K-ig |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577645 |
| Termékszám: | 0157.0764 |

Gyártó: MAICO

TH 10 Termosztát