**Termosztát TH 16**

Termosztát a ventilátorok levegőhőmérséklettől függő működtetésére.

Választani lehet, hogy a ventilátorokat emelkedő vagy csökkenő levegőhőmérséklet esetén kívánjuk-e működtetni (váltó érintkező).

Váltóáramú ventilátorok kapcsolásához szükség van egy univerzális motorvédő relére US 16 T.

VDE, SEV, Semko és Nemko által bevizsgálva.

Tartozékok: Forgókapcsoló DS 10 a ventilátorok termosztáttól független működtetéséhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TH 16 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Maximális terhelés (induktív terhelés): | 4 A |
| Maximális terhelés (ohmos terhelés): | 16 A |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Súly: | 0,31 kg |
| Súly csomagolással: | 0,35 kg |
| Szélesség: | 115 mm |
| Magasság: | 150 mm |
| Mélység: | 68 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 123 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 158 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 77 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 50 °C |
| Hőmérséklet beállítási tartomány: | 0 °C -ig 50 °C |
| Kapcsolási küszöb érték: | kb. 1,5 K |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577485 |
| Termékszám: | 0157.0748 |

Gyártó: MAICO

TH 16 Termosztát