**Termosztát THD 10**

Termosztát a ventilátorok levegőhőmérséklettől függő vezérlésére.

2 hőmérsékletérzékelővel.

A termosztát a tartózkodási tér padlózatán és mennyezetén elhelyezett egy-egy hőmérsékletérzékelő függvényében kapcsol.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | THD 10 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Maximális terhelés: | 10 A |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Súly: | 0,87 kg |
| Súly csomagolással: | 1,01 kg |
| Szélesség: | 125 mm |
| Magasság: | 195 mm |
| Mélység: | 110 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 255 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 210 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 155 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Hőmérséklet beállítási tartomány: | 5 °C -ig 35 °C |
| Kapcsolási küszöb érték: | kb. 2 K |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577751 |
| Termékszám: | 0157.0775 |

Gyártó: MAICO

THD 10 Termosztát