**Hőmérsékletszabályozó rendszer, energiamodul EALT 6**

Elektronikus tápegység az EAT 6 G/1, EAT 6 TG és ATS hőmérsékletszabályozók megengedett maximális terhelésének növeléséhez

Több tápegység csatlakoztatása esetén energiaellátási lehetőség egyazon külső vezetéken keresztül.

Elosztási lehetőség egy háromfázisú hálózat valamennyi külső vezetékére.

Elektromágneses zavarmentesség a VDE 0875/6.77 szerint, N zavarszint.

0 V - 10 V bemenettel a vezérlőfeszültség számára.

Működési elv: Fázisszögvezérlés.

A fázisszög-technika következtében az alsó fordulatszám tartományban fizikai okokra visszavezethető dörmögő zaj léphet fel. Ezért olyan helyiségekben, amelyek zajszegény ventilátorműködést igényelnek, ötfokozatú trafóval megvalósított fordulatszám szabályozást használjunk.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EALT 6 |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Maximális terhelés: | 6 A |
| Minimális terhelés: | 0,2 A |
| Súly: | 0,9 kg |
| Súly csomagolással: | 1,1 kg |
| Szélesség: | 188 mm |
| Magasság: | 160 mm |
| Mélység: | 110 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 260 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 150 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 200 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577560 |
| Termékszám: | 0157.0756 |

Gyártó: MAICO

EALT 6 Hőmérsékletszabályozó rendszer, energiamodul