**Hőmérsékletszabályozó rendszer DTL 24 P**

Elektronikus hőmérsékletszabályozó a DHP elektromos légfűtők vezérléséhez.

Lehetőség van az éjszakai csökkentett üzemmódra 0 K - 4 K-val a beállítási hőmérséklet alatt.

Triac szabályozó impulzuscsomag-vezérléssel.

Vezérlés 0 V és 10 V között lehetséges.

A teljesítmény növeléséhez (30 kW-ig) DTL 2 P-L használata szükséges.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DTL 24 P |
| Feszültségfajta: | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály: | 400 V |
| Pmax: | 16.500 W |
| Maximális terhelés: | 24 A |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Súly: | 1,65 kg |
| Súly csomagolással: | 1,78 kg |
| Szélesség: | 200 mm |
| Magasság: | 290 mm |
| Mélység: | 195 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 180 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 220 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 95 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799575863 |
| Termékszám: | 0157.0586 |

Gyártó: MAICO

DTL 24 P Hőmérsékletszabályozó rendszer