**Csatornaérzékelő FL 30 P**

Hőmérsékletérzékelő légcsatornák levegőhőmérsékletének mérésére.

ETL 16 P-vel, DTL 16 P-vel, DTL 24 P-vel kombinálható.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FL 30 P |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Beszerelési hely: | Csatorna |
| Anyag: | műanyag |
| Súly: | 0,08 kg |
| Súly csomagolással: | 0,08 kg |
| Szélesség: | 220 mm |
| Magasság: | 140 mm |
| Mélység: | 20 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 221 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 141 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 21 mm |
| Hőmérséklet beállítási tartomány: | 0 °C -ig 30 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577805 |
| Termékszám: | 0157.0780 |

Gyártó: MAICO

FL 30 P Csatornaérzékelő