**Higrosztát HY 5 I**

Higrosztát a ventilátoroknak a levegő relatív páratartalmától függő vezérléséhez.

Saját belső skálával - ezáltal védett az elállítással szemben.

Maximális áram induktív terhelésnél: Nedvességelvonásnál 5,0 A, nedvesítésnél 2,2 A.

Alkalmazási területek: Mosodák és egyéb nedves helyiségek.

Fokozatmentes beállítási tartomány: a levegő relatív páratartalmának 20 - 80 %-a.

Kapcsolási hiszterézis: a levegő relatív páratartalmának kb. 8 %-a.

Választani lehet, hogy a ventilátort emelkedő vagy csökkenő páratartalom esetén kívánjuk-e működtetni.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | HY 5 I |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,233 kg |
| Szélesség: | 132 mm |
| Magasság: | 82 mm |
| Mélység: | 40 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 137 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 55 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 90 mm |
| Kezelőelem: | Belül elhelyezett |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571254 |
| Termékszám: | 0157.0125 |

Gyártó: MAICO

HY 5 I Higrosztát