**Nyomáskülönbség jeladó DW 1000**

Nyomáskülönbség jeladó a szűrők és ventilátorok, valamint a rendszernyomás felügyeletére szellőzéstechnikai rendszerekben.

Váltóérintkező max. 250 V, 5 A váltóáramú kapcsolási áramhoz és 0,8 A induktív terhelésekhez vagy 30 V, 2 A egyenáramhoz.

Beállítási értéktartomány: 100 Pa-tól 1000 Pa-ig.

Közeg: Levegő és nem agresszív gázok.

Elektromos csatlakozás PG 11 csavaros kábelcsatlakozásokkal és csavarkapcsokkal.

Csomagolási egység: Nyomáskapcsoló tömlőcsatlakozással, mbar szabályozó skála, szerelőkonzol, 2 m-es tömlő csatlakozókészlet.

Tartozék légszűrőhöz TFE és TFP.

Biztonsági utasítások

A nyomáskülönbség jeladón el kell kerülni a kondenzvíz- és jégképződést.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DW 1000 |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Súly: | 0,19 kg |
| Súly csomagolással: | 0,24 kg |
| Szélesség: | 125 mm |
| Magasság: | 103 mm |
| Mélység: | 89,4 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 126 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 104 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 100 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 85 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577522 |
| Termékszám: | 0157.0752 |

Gyártó: MAICO

DW 1000 Nyomáskülönbség jeladó