**Rádiókapcsoló adó XS 1**

Rádiókapcsoló a váltóáramú ventilátorok vagy egyéb elektromos fogyasztók, pl. világítás, keringtető szivattyúk stb. helytől független kapcsolására.

Szanálásokhoz és utólagos beszereléshez - nincs szükség festési vagy tapétázási munkálatokra.

Nem kell leverni vagy kicserélni a csempéket.

Mindenütt alkalmazható, ahol nem lehet vezérlő kábeleket beszerelni.

A rádiókapcsoló mozgatható.

A rádiókapcsoló fel is csavarozható, vagy üvegfelületekre ragasztható.

Az adók egyszerű betanulása költséges programozó munkát takarít meg.

Az elemek a szállítási csomag részét képezik.

XS 1 rádiókapcsolóból és min. 1 db XE 1 rádióvevőből álló rádiórendszer.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | XS 1 |
| Akkumulátor: | 2 x 3 V |
| Hálózati kábel: | nem szükséges |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,14 kg |
| Szélesség: | 88 mm |
| Magasság: | 88 mm |
| Mélység: | 32 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 103 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 89 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 85 mm |
| Rádiófrekvencia: | 433 MHz |
| Rádiócsatornák száma: | 1 csatorna |
| Hatótávolság szabad területen: | 100 m |
| Hatótávolság épületekben: | 30 m |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573449 |
| Termékszám: | 0157.0344 |

Gyártó: MAICO

XS 1 Rádiókapcsoló adó