**Rádióvevő XE 1**

Rádióvevő a ventilátor és a kapcsolási hely vezeték nélküli összeköttetésére.

Beszerelés szabványos UP dobozba vagy UP elosztószekrénybe.

XS 1 rádiókapcsolóból és min. 1 db XE 1 rádióvevőből álló rádiórendszer.

Egy XS 1-hez tetszőleges mennyiségben lehet XE 1-et hozzárendelni.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | XE 1 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Maximális terhelés (induktív terhelés): | 2 A |
| Maximális terhelés (ohmos terhelés): | 4 A |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Szín: | kék |
| Súly: | 0,05 kg |
| Súly csomagolással: | 0,08 kg |
| Szélesség: | 52 mm |
| Magasság: | 52 mm |
| Mélység: | 21 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 80 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 80 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 45 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 55 °C |
| Rádiófrekvencia: | 433 MHz |
| Rádiócsatornák száma: | 1 csatorna |
| Betanítható adó/kapcsoló: | 14 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573432 |
| Termékszám: | 0157.0343 |

Gyártó: MAICO

XE 1 Rádióvevő