**Fokozat- és irányváltó kapcsoló FS 6**

FS 6: Irányváltó kapcsoló szellőztetéshez és elszíváshoz, 2 fokozat.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FS 6 |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés / Elszívás |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Maximális terhelés (induktív terhelés): | 0,35 A |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Szín: | gyöngyfehér, a RAL 1013-hoz hasonló |
| Súly: | 0,38 kg |
| Súly csomagolással: | 0,4 kg |
| Szélesség: | 128 mm |
| Magasság: | 74 mm |
| Mélység: | 46 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 130 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 78 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 52 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161066 |
| Termékszám: | 0016.0106 |

Gyártó: MAICO

FS 6 Fokozat- és irányváltó kapcsoló