**Irányváltó, pólusváltó kapcsoló WP 1**

Pólusváltó kapcsoló a váltható pólusú ventilátorok vezérléséhez.

Fokozatkapcsoló 2 fordulatszámhoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WP 1 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Feszültségfajta: | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály: | 500 V |
| Maximális terhelés: | 16 A |
| Védelmi fokozat: | IP 65 |
| Motor: | Dahlander áramkör |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Súly: | 0,42 kg |
| Súly csomagolással: | 0,45 kg |
| Szélesség: | 82 mm |
| Magasság: | 82 mm |
| Mélység: | 127 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 87 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 93 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 133 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571056 |
| Termékszám: | 0157.0105 |

Gyártó: MAICO

WP 1 Irányváltó, pólusváltó kapcsoló