**Pólusváltó kapcsoló P 2**

Pólusváltó kapcsoló a váltható pólusú ventilátorok vezérléséhez.

Fokozatkapcsoló 2 fordulatszámhoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | P 2 |
| Feszültségfajta: | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály: | 500 V |
| Maximális terhelés: | 16 A |
| Védelmi fokozat: | IP 65 |
| Motor: | Külön tekercsek |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Súly: | 0,37 kg |
| Súly csomagolással: | 0,4 kg |
| Szélesség: | 82 mm |
| Magasság: | 82 mm |
| Mélység: | 127 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 85 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 95 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 135 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571063 |
| Termékszám: | 0157.0106 |

Gyártó: MAICO

P 2 Pólusváltó kapcsoló