**Forgókapcsoló DS 10**

Forgókapcsoló a ventilátorok termosztáttól független működtetéséhez.

Be- és kikapcsoló szabályzó- és állandó üzemmód között.

Kapcsolóállások: Folyamatos működés, Ki, Normál üzem.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DS 10 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Imax: | 16 A |
| Védelmi fokozat: | IP 65 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Súly: | 0,29 kg |
| Súly csomagolással: | 0,32 kg |
| Szélesség: | 82 mm |
| Magasság: | 82 mm |
| Mélység: | 101 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 85 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 95 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 135 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799574101 |
| Termékszám: | 0157.0410 |

Gyártó: MAICO

DS 10 Forgókapcsoló