**Főkapcsoló, szervizkapcsoló HS 6**

Szervizkapcsoló a VDE 0113, 1. rész szerint.

Tokozott ház az ISO szerint.

A kapcsoló KI állásban lezárható.

2 segédérintkezővel (1 nyitó-, 1 záróérintkező).

HS 3: Hárompólusú bütykös kapcsoló egy fordulatszámú vagy szabályozható fordulatszámú ventilátorokhoz.

HS 6: Hatpólusú bütykös kapcsoló változtatható pólusú ventilátorokhoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | HS 6 |
| Feszültségfajta: | Háromfázisú váltóáram / Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V / 400 V |
| Maximális terhelés: | 25 A |
| Védelmi fokozat: | IP 65 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Súly: | 0,4 kg |
| Súly csomagolással: | 0,43 kg |
| Szélesség: | 82 mm |
| Magasság: | 82 mm |
| Mélység: | 127 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 88 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 95 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 135 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577379 |
| Termékszám: | 0157.0737 |

Gyártó: MAICO

HS 6 Főkapcsoló, szervizkapcsoló