**Háromfokozatú kapcsoló DS 3N**

Forgókapcsoló háromfokozatú szellőztető készülékek (pl. ER 100 D elszívóventilátor) vezérléséhez.

A szabványos UP dobozokba illeszkedik.

Nulla állással.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DS 3N |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Maximális terhelés: | 16 A |
| Védelmi fokozat: | IP 30 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Szín: | polárfehér, a RAL 9010-hoz hasonló, matt |
| Súly: | 0,11 kg |
| Súly csomagolással: | 0,13 kg |
| Szélesség: | 80 mm |
| Magasság: | 80 mm |
| Mélység: | 32 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 83 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 83 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 73 mm |
| Működtetési mód: | Forgógomb |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571865 |
| Termékszám: | 0157.0186 |

Gyártó: MAICO

DS 3N Háromfokozatú kapcsoló