**Motorvédő kapcsoló MVE 10**

Motorvédő kapcsoló hőérintkezős ventilátorokhoz.

Fő védőkapcsolóval és vezérlési biztosítóval.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MVE 10 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális terhelés: | 10 A |
| Minimális terhelés: | 0,4 A |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Súly: | 0,5 kg |
| Súly csomagolással: | 0,53 kg |
| Szélesség: | 75 mm |
| Magasság: | 140 mm |
| Mélység: | 95 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 82 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 145 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 96 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577119 |
| Termékszám: | 0157.0711 |

Gyártó: MAICO

MVE 10 Motorvédő kapcsoló