**Védőrelé US 16 T**

Univerzális motorvédő relé ventilátorok és terhek vezérléséhez.

Vezérlőfeszültség: 230 V/50 Hz, 240 V/60 Hz.

Három fő érintkezővel, 1 segédérintkezővel (záróérintkezés).

Víz és pormentes.

Beépített 35 mm-es sínprofillal.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | US 16 T |
| Feszültségfajta: | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály: | 600 V |
| Maximális terhelés (ohmos terhelés): | 16 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Súly: | 0,67 kg |
| Súly csomagolással: | 0,78 kg |
| Szélesség: | 100 mm |
| Magasság: | 160 mm |
| Mélység: | 145 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 105 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 200 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 185 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577690 |
| Termékszám: | 0157.0769 |

Gyártó: MAICO

US 16 T Védőrelé