**Fali ventilátor EN 25**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EN 25 |
| Légmennyiség: | 750 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.260 1/min |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Szabályozható fordulatszám: |  ✔  |
| Irányváltási lehetőség: |  -  |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Névleges teljesítmény: | 40 W |
| Teljesítménye: | 47 W |
| Inévl: | 0,25 A |
| Imax: | 0,28 A |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | vízszintes |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 3,105 |
| Névleges méret: | 250 mm |
| Hangnyomásszint: | 54 dB(A) |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799813026 |
| Termékszám: | 0081.0302 |

Gyártó: MAICO

EN 25 Fali ventilátor