**Fali ventilátor ETR 25**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ETR 25 |
| Légmennyiség: | 900 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.380 1/min |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés / Elszívás |
| Szabályozható fordulatszám: |  ✔  |
| Irányváltási lehetőség: |  ✔  |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Névleges teljesítmény: | 32 W |
| Teljesítménye: | 38 W |
| Inévl: | 0,16 A |
| Imax: | 0,16 A |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | vízszintes |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 3,615 |
| Névleges méret: | 250 mm |
| Hangnyomásszint: | 56 dB(A) |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799815051 |
| Termékszám: | 0081.0505 |

Gyártó: MAICO

ETR 25 Fali ventilátor