**Hőszigetelt ívrátét hosszú szárral ABLS 160**

Speciális magasfokon hőszigetelt 90°-os ívrátét hosszú szárral hővisszanyerő egységekhez, csatlakozási átmérő 160 mm.

Nagyon előnyos és helytakarékos beszerelés a szellőzőkészülékek csatlakozásánal nehezen hozzáférhető helyeken.

Univerzális használatra és különféle szellőzőcső anyagok csatlakoztatására alkalmas.

Helyettesítheti a költségesen utólagosan hőszigetelt spirálisan korcolt csőszerkezeteket.

Magas funkcionalitás és rugalmasság, valamint egyszerű és gyors beszerelés.

Az ívrátét-szár egyszerűen lerövidíthető vágókéssel vagy kézi fűrésszel a beépített vezető hornyoknak köszönhetően.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ABLS 160 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Térfogatáram: | 470 m³/h |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | EPP-hab |
| Szín: | fekete |
| Súly: | 0,6 kg |
| Súly csomagolással: | 0,63 kg |
| Névleges méret: | 160 mm |
| Külső átmérő: | 220 mm |
| Szélesség: | 294 mm |
| Magasság: | 528 mm |
| Mélység: | 220 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 294 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 528 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 220 mm |
| Falvastagság: | 30 mm |
| Közeg hőmérséklet: | -20 °C -ig 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | 0 °C -ig 40 °C |
| Hővezetési érték: | 0,040 W/m\*K |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799580485 |
| Termékszám: | 0058.0048 |

Gyártó: MAICO

ABLS 160 Hőszigetelt ívrátét hosszú szárral