**Külső levegő beeresztő ALD 125 VA**

Külső légátvezető huzatmentes, decentralizált lakásszellőztetéshez.

Zsalutípus: manuális (0% vagy 100% állás).

Nagyon jó szigetelés.

Lapos, kellemes formaterv.

Jó légelosztás.

Elektromos csatlakozásra nincs szükség.

ALD 125 csomagolási egység: belső rész műanyagból, porszűrő

ISO Coarse 30% (G2), fali hüvely viharvédelemmel és hangszigeteléssel 500 mm-ig, manuális zsalu, négyszögletes külső rács műanyagból bogárhálóval.

ALD 125 VA csomagolási egység: belső rész műanyagból, porszűrő

ISO Coarse 30% (G2), fali hüvely viharvédelemmel és hangszigeteléssel 500 mm-ig, manuális zsalu, kerek külső rács nemesacélból bogárhálóval.

Tartozék: ALDF 125/160 G2 vagy ALDF 125/160 G3 pótszűrő.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ALD 125 VA |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés |
| Maximális térfogatáram: | 30 m³/h |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Rács anyaga: | Műanyag (belső rács) / Nemesacél (külső rács) |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 1,18 kg |
| Súly csomagolással: | 1,44 kg |
| Szűrőtípus: | Porszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Zsalutípus: | manuális, beállítható |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Szélesség: | 159 mm |
| Magasság: | 159 mm |
| Mélység: | 572 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 170 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 180 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 590 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Elemek osztályozott max. szabványos zajszintkülönbsége Dn,w: | 47 dB |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520689 |
| Termékszám: | 0152.0068 |

Gyártó: MAICO

ALD 125 VA Külső levegő beeresztő