**Helyiség légállapot szabályozó RLS 1**

Hőszivattyúval ellátott szellőztető készülékek, pl. WRG 300 WP vezérlésére.

3 kapcsolási fokozat: Alapterhelés, normál, teljes terhelés.

Egyéb berendezések (pl. ventilátorok, hőszivattyúk) vezérlése is lehetséges.

A kapcsolási fokozatok időzíthetők.

Választani lehet a kézi vagy automatikus kapcsolás között.

Kezelőmodul: 82 × 150 × 31 mm (Sz × M × V).

Tápegység: 203 × 205 × 94 mm (Sz × M × V).

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RLS 1 |
| Teljesítménye (fordulatszám szabályozás nélkül): | 4 W |
| Maximális terhelés (induktív terhelés): | 8 A |
| Maximális terhelés (ohmos terhelés): | 16 A |
| Súly: | 1,58 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577683 |
| Termékszám: | 0157.0768 |

Gyártó: MAICO

RLS 1 Helyiség légállapot szabályozó