**Radiál tetőventilátor DRD 31 EC**

Jellemzők

Alacsony energia fogyasztás az EC-technológiának köszönhetően.

Szépen formázott alumínium ház.

Könnyen levehető burkolat.

Horganyzott védőrács a levegőkivezetési oldalon érintésvédelemmel.

Stabil szállítófülek, amelyek lehetővé teszik a daruval történő szállítást.

Hátrahajló lapátozású járókerék műanyagból, két síkban dinamikusan kiegyensúlyozva a DIN ISO 1940 szerinti 6.3-as minőségi fokozatnak megfelelően.

Motor

Egyenáramú motor.

Feszültségosztály 230 V, 50 Hz.

Túlmelegedés elleni védelem mint alapjellemző.

Fordulatszám kimenettel.

Vezérlési bemenet 0 - 10 V DC

Puhán indul.

Zárt házfedél mellett IP X4 védelmi fokozat.

Elektromos bekötés

A csatlakozó dobozban könnyen hozzáférhető a burkolat eltávolítása után.

Biztonsági utalás

Nyitott légbevezetés esetén a ventilátort csak akkor szabad üzembe helyezni, ha biztosítva van a járókerék érintésvédelme.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DRD 31 EC |
| Légmennyiség: | 3.500 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.570 1/min |
| Járókerék típus: | radiális |
| Szabályozható fordulatszám: | ✔ |
| Irányváltási lehetőség: | - |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 370 W |
| Imax: | 1,65 A |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | alumínium |
| Súly: | 15,77 kg |
| Súly csomagolással: | 20,02 kg |
| Névleges méret: | 315 mm |
| Szélesség: | 630 mm |
| Magasság: | 400 mm |
| Mélység: | 630 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 715 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 530 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 715 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | -25 °C -ig 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799871729 |
| Termékszám: | 0087.0172 |

Gyártó: MAICO

DRD 31 EC Radiál tetőventilátor