**Hangleválasztó szett KSD-D**

4 gumi szigetelő elemek horganyzott alátétlemezzel a szellőztető dobozok ESR-2 EC testhangmentes a DIN 4109-nek megfelelő mennyezeti beszereléséhez.

További rögzítőanyag, mint pl. menetes rudak, anyák stb. nem tartoznak a szállítási csomaghoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KSD-D |
| Anyag: | termoplasztikus elasztomer (TPE) |
| Szín: | fekete |
| Súly: | 0,03 kg |
| Súly csomagolással: | 0,04 kg |
| Tűzvédelem: | Tűzvédelmi osztály B2 a DIN 4102 szerint, nem csepeg |
| Szélesség: | 80 mm |
| Magasság: | 50 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 80 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 30 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 50 mm |
| Menet: | M8 |
| Környezeti hőmérséklet: | -50 °C -ig 110 °C |
| Csomagolási egység: | 4 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925217 |
| Termékszám: | 0092.0521 |

Gyártó: MAICO

KSD-D Hangleválasztó szett