**Légáramlás figyelő LW 9**

Légáramlás figyelő a minimális térfogatáram felügyeletére szellőztető rendszerekben.

Érzékelőkábel hossza: 2,5 m

Ha az érzékelővezeték kábelcsatornákban van vezetve, akkor csak árnyékolt vezetékek alkalmazhatók.

Az érzékelő regisztrálja a légáramlást, és összehasonlítja azt a vezérlő egység beállítási értékével.

Vezérlő egység: Felszerelés 35 mm-es sínprofilra.

Relékimenet- és névleges feszültség jelző LED-del.

Választó kapcsoló a munkaáram és a nyugalmi áram funkciókhoz.

Potenciálmentes kimenettel a váltón, pl. üzemi- vagy zavarjelentésekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | LW 9 |
| min. áramlási sebesség: | 1 m/s |
| max. áramlási sebesség: | 20 m/s |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Védelmi fokozat: | IP 10 |
| Beszerelési hely: | Csatorna |
| Súly: | 0,34 kg |
| Súly csomagolással: | 0,46 kg |
| Szélesség: | 35 mm |
| Magasság: | 90 mm |
| Mélység: | 65 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 320 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 115 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 95 mm |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | -20 °C -ig 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Max. megengedett kapcsolóáram: | 10 A / 3 A / cos φ = 1, 230 V AC |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577799 |
| Termékszám: | 0157.0779 |

Gyártó: MAICO

LW 9 Légáramlás figyelő