**Fordulatszám szabályzó ST 1**

Fordulatszám szabályzó a ventilátorok fokozatmentes szabályozásához.

Beállítható minimális fordulatszám.

Működési elv: Fázisszögvezérlés.

Javasolt minimális távolság rádió- és televíziókészülékektől: 3 m

A ventilátor a szabályozógomb elfordításával kapcsolható be a maximális fordulatszámra. A továbbforgatás csökkenti a fordulatszámot.

Fröccsenő víz ellen védett.

Működésjelző lámpával.

VDE felülvizsgált.

További kapcsolóérintkező (230 V) pl. egy zsalu vezérléséhez.

A fázisszög-technika következtében az alsó fordulatszám tartományban fizikai okokra visszavezethető dörmögő zaj léphet fel. Ezért olyan helyiségekben, amelyek zajszegény ventilátorműködést igényelnek, ötfokozatú trafóval TRE... megvalósított fordulatszám szabályozást használjunk.

Falakra szerelhető, a mennyezetre történő szerelést a hőképződés miatt kerülni kell.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ST 1 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Maximális terhelés: | 1 A |
| Minimális terhelés: | 0,1 A |
| Védelmi fokozat: | IP 44 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,2 kg |
| Súly csomagolással: | 0,235 kg |
| Szélesség: | 81 mm |
| Magasság: | 81 mm |
| Mélység: | 63 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 97 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 87 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 73 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578109 |
| Termékszám: | 0157.0810 |

Gyártó: MAICO

ST 1 Fordulatszám szabályzó