**Helyiség légállapot szabályozó RLS PP-K**

A helyiség légállapot szabályozásra tartozékként van szükség a PushPull 60 KA és PushPull 60 KL készülékekhez.

Az RLS PP-K helyiség légállapot szabályozás a következő beállítási lehetőségekkel rendelkezik:

Folyamatos szellőztetés üzemmód (hővisszanyeréssel) keresztszellőztetéssel és páramentesítéshez.

5 szellőztetési fokozat 17 - 55 m³/h

Egy RLS PP-K helyiség légállapot szabályozással egyidőben több készülék is (max. 6) vezérelhető.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RLS PP-K |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Védelmi fokozat: | IP X0 |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Súly: | 0,27 kg |
| Súly csomagolással: | 0,46 kg |
| Szélesség: | 80 mm |
| Magasság: | 150 mm |
| Mélység: | 65 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 200 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 167 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 143 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799571995 |
| Termékszám: | 0157.0199 |

Gyártó: MAICO

RLS PP-K Helyiség légállapot szabályozó