**Külső levegő beeresztő ZE 45 F fehér**

Hangszigetelt külső levegő áteresztő decentralizált lakásszellőztetéshez.

Fokozatmentes légáram-szabályozás.

Ablakkeretekbe történő beszerelésre.

Fa ablakoknál: Az ablakkeretben nyílásokra van szükség.

Alumínium és műanyag ablakoknál: Üregkamrás profiloknál egy ZEK 45 F légcsatorna szükséges.

10 Pa nyomáskülönbségnél és teljesen nyitott szelepnél a térfogatáram kb. 22 m3 /h.

Csomagolási egység: Belső rész, por- ill. bogárszűrő, esővédő rács szúnyoghálóval.

Tartozékok: Lapos csatorna ZEK 45 F, lapos rács ZE 45 GF, pótszűrő ZEF.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZE 45 F fehér |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés |
| Beszerelési hely: | Ablak |
| Anyag: | alumínium |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,8 kg |
| Súly csomagolással: | 0,83 kg |
| Szűrőtípus: | Porszűrő |
| Szűrőosztály: | G2 |
| Zsalutípus: | kézi |
| Szélesség: | 450 mm |
| Magasság: | 30 mm |
| Mélység: | 100 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 485 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 40 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 135 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Elemek osztályozott max. szabványos zajszintkülönbsége Dn,w: | 40 dB |
| Hangszigetelés: | igen |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520443 |
| Termékszám: | 0152.0044 |

Gyártó: MAICO

ZE 45 F fehér Külső levegő beeresztő